Приложение 2: Перечень работ по восстановлению

работоспособности оборудования ПТК ТС

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Диагностика установленного Оборудования (добраться до бортового блока, проверить индикацию, манипуляции с проводами, антеннами, сим-картой, проверка периферийного оборудования и проч. для установления причины неисправности) и проверка работоспособности ON-LINE |
| 2 | Замена микропрограммы (прошивки)/Конфигурирование бортового навигационного терминала |
| 3 | Замена бортового навигационного терминала на однотипный |
| 4 | Замена бортового навигационного терминала на неоднотипный с переподключением интерфейсных цепей и цепей питания |
| 5 | Замена цепей питания, интерфейсных цепей |
| 6 | Восстановление цепей питания, интерфейсных цепей |
| 7 | Замена антенны GPS, замена антенны GSM |
| 8 | Замена датчика контроля работы навесного оборудования |
| 9 | Замена ДУТ с тарировкой (при объеме топливного бака до 300 л) |
| 10 | Замена ДУТ с тарировкой (при объеме топливного бака свыше 300 л) |
| 11 | Замена трассы датчика уровня топлива / датчика контроля работы навесного оборудования |
| 12 | Тарировка отсека цистерны топливозаправщика (за кубический метр) |
| 13 | Контрольный слив-заправка топлива (40-200 литров) |
| 14 | Замена тревожной кнопки |
| 15 | Замена зуммера |
| 16 | Замена прибора идентификации водителя |
| 17 | Замена предохранителя |
| 18 | Замена сим-карты |
| 19 | Транспортные расходы за км. пути до площадки заказчика |